1. 사용 보드 확정 (arduino uno 및 나노로 제작 할 예정)
2. 전류 센서(위치 확인용도)
3. 릴레이 제어
4. 써미스터 결정(현재 유리 섬유 10k vs 에폭시) 구조 물 및 간편한 것으로 사용할 예정 에폭시를 통한 온도 확인 성공 향후 유리섬유 타입으로도 실험 해볼 예정
5. smps 및 zvs 새로 구입 추진